**KNX Raumklimaregler / Luftgütesensor**

VOC-, Temperatur-, Luftdruck- und Luftfeuchtigkeitssensor

Erfassung der Luftgüte

VOC-Sensor (Messbereich 0...5.000 µg/m³)

Temperatur-Sensor (Messbereich 0...+50 °C)

Luftfeuchtigkeits-Sensor (Messbereich 0...100 % rel. Feuchte)

Luftdrucksensor (Messbereich 300…1.100 hPa)

VAV-Lüftungssteuerung

Feuchte-Vergleicher Funktion

Übersichtlich strukturierte ETS

Einfache Handhabung und Montage

Verschiedene Montagearten

Kompakte Abmessungen

Selbstverlöschendes Thermoplast Gehäuse

Abmessungen 55 x 55 x 12 mm

Gehäusefarbe in Studioweiß (ähnlich RAL 9016)

Optionales Zubehör:

* Montageplatte für Unterputzdose
* Montagewinkel

Fabrikat/Typ: mueller GS20.00knx oder gleichwertiges