Audioschnittstelle für die Gebäudesystemtechnik KNX-TP

6 individuelle MP3-Dateien können via ETS übertragen werden

12 vordefinierte Töne/Melodien

3 binäre Eingänge

10 Eingangsobjekte und 16 Szenen konfigurierbar

Externer Lautsprecher anschließbar

Kleiner externer Lautsprecher (**LA 0610** ) im Lieferumfang enthalten (AS 36.13 knx)

Einstellbare Lautstärke

Keine Hilfsspannung notwendig

Funktion Tag-/Nachtbetrieb

Funktion Stummschaltung

Übersichtlich strukturierte ETS

Einfache Handhabung und Montage

Unterputzmontage

Kompakte Abmessungen

Kann hinter jeder Art von Blindabdeckung oder bei einer tiefen Dose auch hinter Schalter/Taster installiert werden!

Abmessungen 44 x 41,5 x 20 mm

Fabrikat/Typ: mueller AS36.03knx ohne Lautsprecher   
 mueller AS36.13knx mit Lautsprecher