**KNX Feinstaubsensor**

Feinstaub-, VOC-, Temperatur-, Luftdruck- und Luftfeuchtigkeitssensor

Erfassung der Luftgüte für den KNX-TP

Feinstaub-Sensor (Messbereich 0...50 µg/m³ - PM2.5)

VOC-Sensor (Messbereich 0...5.000 µg/m³)

Temperatur-Sensor (Messbereich 0...+50 °C)

Luftfeuchtigkeits-Sensor (Messbereich 0...100 % rel. Feuchte)

Feinstaub-Vergleicher Funktion

Feuchte-Vergleicher FunktionFeuchte-Vergleicher Funktion

VAV-Lüftungssteuerung

Klar strukturierte ETS

Einfache Handhabung und Montage

Modernes, flaches Design zur Aufputzmontage

Selbstverlöschendes Thermoplast Gehäuse

Abmessungen 80,5 x 80,5 x 17 mm

Gehäusefarbe in Studioweiß (ähnlich RAL 9016)

Optionales Zubehör:

* Rückwand für eine Aufputz-Verkabelung

Fabrikat/Typ: mueller GS70.00knx oder gleichwertiges