**KNX Raumtemperaturregler mit manueller Solltemperatur-Verstellung**

Erfassung der Raumtemperatur

Temperaturregelung über KNX-TP

Temperatursensor (Messbereich 0...+50 °C)

5 Binär- und Analogeingänge (z.B. zum Anschluss eines externen Temperaturfühlers)

Solltemperatur manuell veränderbar ± 3 ° (Schrittweite 0,5 °) über Touchpanel

Einfache Handhabung und Montage

Modernes, flaches Design zur Aufputzmontage

Selbstverlöschendes Thermoplast Gehäuse

Abmessungen 80,5 x 80,5 x 17 mm

Gehäusefarbe in Studioweiß (ähnlich RAL 9016)

Optionales Zubehör:

* Rückwand für eine Aufputz-Verkabelung
* Externer Temperaturfühler

Fabrikat/Typ: mueller TS31.10knx oder gleichwertiges