**KNX Raumtemperaturregler**

Erfassung der Raumtemperatur

Temperaturregelung über KNX-TP

Temperatursensor (Messbereich 0...+50 °C)

5 Binär- und Analogeingänge

Einfache Handhabung und Montage

Modernes, flaches Design zur Aufputzmontage

Selbstverlöschendes Thermoplast Gehäuse

Abmessungen 80,5 x 80,5 x 17 mm

Gehäusefarbe in Studioweiß (ähnlich RAL 9016)

Optionales Zubehör:

* 200.004 Rückwand für eine Aufputz-Verkabelung
* TF06 externer Temperaturfühler

Fabrikat/Typ: mueller TS30.10knx oder gleichwertiges