**KNX Summer**

Summer für KNX-TP

Bis zu 3 Eingangsobjekte konfigurierbar

Einstellbarer Lautstärkepegel (leise, mittel, laut)

Einstellbare Tonsequenz

Übersichtlich strukturierte ETS

Einfache Handhabung und Montage

Verschiedene Montagearten

Kompakte Abmessungen

Selbstverlöschendes Thermoplast Gehäuse

Gehäusefarbe Studioweiß (ähnlich RAL 9016)

Abmessungen 55 x 55 x 12 mm

Optionales Zubehör:

* Montageplatte für Unterputzdose
* Montagewinkel

Fabrikat/Typ: mueller AS10.00knx oder gleichwertiges